本人属于电子爱好者，非专业电子专业，喜欢焊接喜欢电子电路，本篇测评也是参照了社区内大神的视频，我尽量写的全面点，让和我一样的小白看的更明白些。我本来想复刻一个以GD32vw553芯片为核心的可对话小智AI,但是在社区没找到详细的制作流程，所以就放弃了，点灯实验是比较经典的案例，我就做了这个。

首先，收到发过来的芯片还是感到惊喜的是外观精巧，包装细致。[image: image1.jpg]p il
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先上电看下板子是否通电，忘了留图了。。。
接下来在iceasy网站找到芯片的资料下载，里面有相关的编程软件和烧录软件

解压后可以直接打开GD32一体化编程器，操作如下图
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打开GD32 Embedded Builder编程软件
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这里别选错了，新建项目下面要选GigaDevice RISC-V C Project。
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弹出来这个点完成就行

打开新项目之后，在main.c主程序里看下哪个引脚管的是led
[image: image6.png](& Project Explorer X | = B

57 ¢
v diandeng
> ) Includes
> @ Firmware
> @ inc
> @ ldscripts
> ¢ openocd gdlink.
v s
> [ gd32w553h eval.c
> [ gd32wsSxite
|[&) main.c
o gd3zwss3h evalh
o gd3zwssch
o mainh
o stdioh
o systickh

© led_sparkivoid) : void

© maintvoid) :int
> [B systicke
2 readme.txt

(8 mainc | [8 gd32vw553h evalh X =8
#ifdef _cplusplus >
extern TC" {
#endif
#include "gd32visS.h”
/7 exported types */
 typedef enum
{
LeD1 = v,
Lep2
LeD3
}1ed_typede?_enun;
 typedef enum
{
KEY._TAPER_KAKEUP =
Ykey_typedef_enum;
 typedef enum
{
KEY_HODE_GPIO.
KEY_HODE_EXTI
Ykeymode_typedef_enum;
7% eyal board low layer led */
#define LEDn E
#define LEDL PIN GPT0_PIN 4
#define LEDLGPIO_PORT GPIOA
#define LEDL GPIO_CLK RCU_GPTOA
#define LED2_ PIN GPI0_PIN 5
#define LED2 GPIO_PORT GPIOA
#define LED2 GPIO_CLK RCU_GPTOA
#define LEDS PIN GPI0_PIN 6
#define LED3_GPIO_PORT GPIOA
#define LEDS_GPIO_CLK RCU_GPTOA
#define Cotn w
#define EVAL_COMO usarTe
#deFine EVAL_COMO_CLK RCU_USARTO
P I
[21 Problems > | ] Tasks| & Console| [] Properties g =0

Oitems

Description

Type





[image: image7.png](& Project Explorer X | = B

57 ¢
v diandeng
> &) Includes
> @ Firmware
> @ inc
> @ ldscripts
> ¢ openocd gdlink.
v s
> [ gd32w553h eval.c
> [ gd32wsSx it
v [@) mainc
o gd3zwss3h evalh
o gd3zwssch
o mainh
o stdioh
o systickh

© led_sparkivoid) : void

© maintvoid) :int
> [B systicke
2 readme.txt

(8 mainc | [8 gd32vw553h evalh X =8
#ifdef _cplusplus >
extern TC" {
#endif
#include "gd32visS.h”
/7 exported types */
 typedef enum
{
LeD1 = v,
Lep2
LeD3
}1ed_typede?_enun;
 typedef enum
{
KEY._TAPER_KAKEUP =
Ykey_typedef_enum;
 typedef enum
{
KEY_HODE_GPIO.
KEY_HODE_EXTI
Ykeymode_typedef_enum;
7% eyal board low layer led */
#define LEDn E
#define LEDL PIN GPT0_PIN 4
#define LEDLGPIO_PORT GPIOA
#define LEDL GPIO_CLK RCU_GPTOA
#define LED2_ PIN GPI0_PIN 5
#define LED2 GPIO_PORT GPIOA
#define LED2 GPIO_CLK RCU_GPTOA
#define LEDS PIN GPI0_PIN 6
#define LED3_GPIO_PORT GPIOA
#define LEDS_GPIO_CLK RCU_GPTOA
#define Cotn w
#define EVAL_COMO usarTe
#deFine EVAL_COMO_CLK RCU_USARTO
P I
[21 Problems > | ] Tasks| & Console| [] Properties g =0

Oitems

Description

Type





这里看到是GPIO_PIN_4，pin5，pin6，
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然后打开烧录软件GD32 All In One Programmer v4.4.2.31829，按照下图参数调一下，download项目下，选中烧录的bin文件，点击烧录就行了
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烧录完成后，准备焊接排针，工具准备如下
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焊好后这样子，要连接led的端口我做了标记，方便识别
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刚开始放在A4引脚上，led亮了几秒自己熄灭了，我没明白怎么回事，检查连接也没问题，后来插在A6引脚led正常闪烁，这里有知道原因的大佬可以指点一下。最终点灯成功。

最后在多说一下，iceasy能给我这样的小白提供这么好的产品让我去自由发挥，内心感觉真的是非常不错的，感谢平台。
