1、=》 获得自己的api token

from mijiaAPI import mijiaAPI

api = mijiaAPI()
api.login()  # 运行后会生成一个二维码，用米家APP扫描登录[reference:7]


2、中控服务器代码实现部分

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
米家吸顶灯控制服务
通过 mijiaAPI 控制雷士 NVC smart ceiling lamp pro
支持：开关、亮度调节、情景模式切换
"""

from flask import Flask, request, jsonify
from mijiaAPI import mijiaAPI, mijiaDevice
import logging
import traceback

# 配置日志
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')

app = Flask(__name__)

# 设备标识
DEVICE_DID = "696254036"  # 从 mijiaAPI -l 获取

# 情景模式映射表（中文 → mode 数值）
# 有效值参考设备支持列表
SCENE_MAP = {
    "阅读": 9,      # Reading
    "影音": 8,      # Tv（电视模式/影院模式）
    "温馨": 7,      # Warmth
    "冬暖": 16,     # Winter
    "夏凉": 17,     # Summer
    # 可选扩展（如需要可取消注释）
    # "日光": 4,
    # "月光": 5,
    # "电脑": 10,
    # "会客": 11,
    # "娱乐": 12,
    # "清晨唤醒": 13,
    # "黄昏明亮": 14,
    # "夜晚助眠": 15,
    # "节律": 18
}

# 初始化 mijiaAPI 和设备
try:
    api = mijiaAPI()
    lamp = mijiaDevice(api, did=DEVICE_DID)
    logging.info(f"成功连接到设备：{lamp.name} (did: {DEVICE_DID})")
except Exception as e:
    logging.error(f"初始化米家API失败: {e}")
    traceback.print_exc()
    api = None
    lamp = None

@app.route('/api/light/control', methods=['POST'])
def control_light():
    """
    控制灯光的 API 接口
    请求体 JSON 格式：
    - 开关: {"action": "on"} 或 {"action": "off"}
    - 亮度: {"action": "brightness", "value": 0~100}
    - 场景: {"action": "scene", "value": "阅读"}  （中文名称）
    """
    if lamp is None:
        return jsonify({"status": "error", "message": "服务未正确初始化，请检查日志"}), 500

    try:
        data = request.get_json()
        if not data:
            return jsonify({"status": "error", "message": "无效的JSON请求"}), 400

        action = data.get('action')
        value = data.get('value')

        if action == 'on':
            lamp.on = True
            message = "灯光已打开"
        elif action == 'off':
            lamp.on = False
            message = "灯光已关闭"
        elif action == 'brightness':
            if value is None or not (0 <= value <= 100):
                return jsonify({"status": "error", "message": "亮度值必须在0到100之间"}), 400
            lamp.brightness = value
            message = f"亮度已设置为 {value}%"
        elif action == 'scene':
            if not value:
                return jsonify({"status": "error", "message": "请提供场景名称"}), 400
            # 从映射表获取 mode 值
            scene_value = SCENE_MAP.get(value)
            if scene_value is None:
                # 如果用户直接传入数字（如 "8"），尝试转换
                try:
                    scene_value = int(value)
                except ValueError:
                    return jsonify({"status": "error", "message": f"不支持的场景名称: {value}"}), 400
            # 设置 mode 属性
            lamp.mode = scene_value
            message = f"已切换到 {value} 模式"
        else:
            return jsonify({"status": "error", "message": f"未知的action: {action}"}), 400

        return jsonify({"status": "success", "message": message}), 200

    except Exception as e:
        logging.error(f"控制设备时发生错误: {e}")
        traceback.print_exc()
        return jsonify({"status": "error", "message": str(e)}), 500

@app.route('/api/light/status', methods=['GET'])
def get_status():
    """
    获取设备当前状态（可选）
    """
    if lamp is None:
        return jsonify({"status": "error", "message": "服务未初始化"}), 500
    try:
        # 尝试获取一些基本状态
        status = {
            "on": lamp.on,
            "brightness": lamp.brightness,
            "mode": lamp.mode,
            "color_temperature": lamp.color_temperature
        }
        return jsonify({"status": "success", "data": status}), 200
    except Exception as e:
        return jsonify({"status": "error", "message": str(e)}), 500

@app.route('/')
def index():
    return "米家吸顶灯控制服务已运行，请使用 /api/light/control 接口"

if __name__ == '__main__':
    # 启动服务，监听所有网络接口
    app.run(host='0.0.0.0', port=8080, debug=False)

